1 – сеть на кл2

8 – сеть кл3 (видимо нейтраль)

10 – сеть на кл1

12 – -24в (-U напр поджига)

13 - импульс поджига